***ZAŁĄCZNIK NR 4.2***

*do Specyfikacji Warunków Zamówienia*

*(nr sprawy:* ***8/****TP/CKZ/2020)*

**Wykaz parametrów technicznych**

**oferowanego sprzętu**

**drukarka laserowa A4 (2 sztuki)**

**UWAGA:**

W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć **„spełnia”.**

Zaznaczenie „nie spełnia” w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści siwz.

**UWAGA:** **Wykonawca zobowiązany jest podać poniższe dane oferowanego sprzętu** (brak podania tych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z dokumentami zamówienia).

**Producent:** ………………………………………………………..

**Model:** ………………………………………………………..

**Rok produkcji:** ………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa parametru** | **Opis parametru minimalnego** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Prędkość druku | Tryb normalny: 38 str./min | **spełnia/nie spełnia** |
| 2 | Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | 6 s | **spełnia/nie spełnia** |
| 3 | Jakość druku | 600 dpi, 1200 dpi | **spełnia/nie spełnia** |
| 4 | Cykl roboczy | do 80 000 | **spełnia/nie spełnia** |
| 5 | Technologia druku | Druk laserowy | **spełnia/nie spełnia** |
| 6 | Języki drukowania | PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, drukowanie bezpośrednie PDF | **spełnia/nie spełnia** |
| 7 | Wyświetlacz | Dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem | **spełnia/nie spełnia** |
| 8 | Wydajność tonera | 3000 str. (zainstalowany), możliwość zainstalowania tonera wydajnego 10000 str. | **spełnia/nie spełnia** |
| 9 | Porty | 1 port USB Hi-Speed 2.01 port USB host1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T | **spełnia/nie spełnia** |
| 10 | Standardowa pojemność podajnika papieru | Uniwersalny podajnik 1: na 100 arkuszyPodajnik 2: na 250 arkuszyOpcjonalny podajnik 3: na 550 arkuszy | **spełnia/nie spełnia** |
| 11 | Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy | **spełnia/nie spełnia** |
| 12 | Drukowanie dwustronne | Automatyczne | **spełnia/nie spełnia** |
| 13 | Obsługa papieru | Podajnik 1: od 60 do 200 g/m²Podajnik 2: od 60 do 120 g/m² | **spełnia/nie spełnia** |