Załącznik nr 6 do OPZ - Opis konfiguracji oprogramowania.

1. Stanowisko nauczyciela:

* Zainstalowane sterowniki i oprogramowanie dla urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy interaktywnej.

1. Stanowisko ucznia (Terminal):

* Połączenie sieciowe: konfiguracja DHCP.
* Konfiguracja terminala z włączonym zabezpieczeniem przed wprowadzaniem zmian.
* Tryb użytkownika i administratora.
* Automatyczne logowanie do terminala użytkownikiem User w trybie Kiosk-Mode i automatyczne łączenie do Windows Multipoint Server kontami s1,s2,s3…sN.
* Hostname zgłaszający się na serwerze Multipoint zgodny z nazwą użytkownika na danym terminalu.
* Zmiana domyślnych haseł dla trybu administratora lokalnego oraz użytkownika User.

1. Wyposażenie serwerowe (Serwer sieciowy z oprogramowaniem):

* Dysk twardy: RAID 1 (C: 1TB (systemowa), D:3TB)
* Karty sieciowe: dwie karty w trybie failover, IP statyczne, wyłączenie opcji pozwalającej systemowi wyłączyć karty sieciowe w celu oszczędzania energii. Konfiguracja IP systemu oraz karty zarządzającej wg. adresacji Zamawiającego zależnej od lokalizacji instalacji.
* Użytkownicy: utworzenie kont użytkowników w ilości zgodnej z ilością dostarczanych terminali i komputerów przenośnych zgodnie z przyjętym przez zamawiającego nazewnictwem rozmieszone równomiernie wg zasady:
* Serwer #1: Użytkownicy lokalni: s1,s3,s5…sN
* Serwer #2: Użytkownicy lokalni: s2,s4,s6…sN
* Poziom uprawnień w systemie: User; poziom uprawnień w Multipoint: Standardowy
* Hasło: takie jak nazwa użytkownika
* Atrybuty użytkowników lokalnych:
  + Pełna nazwa: Stanowisko 1,2,3,…N
  + Użytkownik nie może zmieniać hasła
  + Hasło nigdy nie wygasa
* Konfiguracja Multipoint: włączone zabezpieczenie dysku przed zapisem, konfiguracja licencji Multipoint i ich prawidłowa rejestracja w Multipoint Menedżer.
* Konfiguracja Windows: hostname zgodny z przyjętym przez zamawiającego nazewnictwem zależnym od lokalizacji instalacji, instalacja i aktywacja serwera licencji, aktywacja licencji CAL.
* System operacyjny jak i rola Multipoint, serwer licencji nie mogą zgłaszać błędów lub ostrzeżeń o okresie prolongaty, wygaśnięcia, braku instalacji wymaganych komponentów lub ich aktywacji.
* Instalacja sterowników i oprogramowania dostarczanego urządzenia wielofunkcyjnego.