

***ZAŁĄCZNIK NR 4.2***

*do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*

*(nr sprawy:* ***17/****PN/CKZ/2019)*

**Wykaz parametrów technicznych**

**Drukarka laserowa**

**(ZADANIE 2)**

**Uwaga:**

W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć **„spełnia”.**

Zaznaczenie „nie spełnia” w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści siwz.

|  |
| --- |
| **Drukarka laserowa A4** **2 szt.**Producent: ………………………………………………………..Model: ………………………………………………………..Typ: ………………………………………………………..Rok produkcji: ……………………………………………………….. |
| **Nr** | **NAZWA PODZESPOŁU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMTERY OFEROWANE***(należy wpisać wartości oferowanego parametru)* |
| 1 | Prędkość druku | Tryb normalny: 38 str./min | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 2 | Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | 6 s | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 3 | Jakość druku | 600 dpi, 1200 dpi | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 4 | Cykl roboczy (miesięczny) | do 80 000 | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 5 | Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie | 4000 | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 6 | Technologia druku | Druk laserowy | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 7 | Języki drukowania | PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 8 | Wyświetlacz | Dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 9 | Wydajność tonera | 3000 str. (zainstalowany), możliwość zainstalowania tonera wydajnego 9000 str. | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 10 | Porty | 1 port USB Hi-Speed 2.01 port USB hosta1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 11 | Standardowa pojemność podajnika papieru | Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszypodajnik 2 na 250 arkuszyOpcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 12 | Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 13 | Drukowanie dwustronne | Automatyczne | **spełnia/nie spełnia\*** |
| 14 | Obsługa papieru | Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczystePodajnik 1: od 60 do 175 g/m²;Podajnik 2: od 60 do 120 g/m² | **spełnia/nie spełnia\*** |

 ........................………………………………………

*(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Wykonawca)*